Utilisation du TP Ebullition à distance

Mise en route du banc de TP Ebullition sur place :

* Ouvrir le robinet d’eau
* Allumer le banc de TP Ebullition en mettant l’interrupteur sur « Marche »
* Procédure mot de passe
* Mettre le bouton « Commande à distance » à droite

Commander le banc de TP Ebullition à distance :

* Aller sur le site <https://exploitation-prod.scorp-io.com/fr-FR/sign-in>
* Se connecter
* Sélectionner « Arts et Métiers – TP ébullition »
* Ctrl « Roue de la souris » pour dézoomer (ou dézoomer avec la loupe en haut dans la barre https). On voit tout l’interface quand on a dézoomé à 50 %.
* Cliquer sur « Pilotage vanne » (situé à gauche dans la fenêtre)
* En bas à droite de la fenêtre : Saisir la valeur voulue pour « Consigne vanne » et pour « Consigne variateur (=puissance électrique) »
  + La modification se fait immédiatement sur le banc réel de TP
  + La modification se fait avec un faible retard (20 s) sur l’écran de l’ordinateur
* Afin d’afficher le Coefficient de convection thermique et la Température de la poutre : cliquer sur le bouton « Rafraîchir » : 